Veza sa Shollex kasama

Veza sa kasama iz programa se ostvaruje preko transfer skriptova,<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; csend-&lt;shifra_magacina&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (shalje int.prenos)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; csendn-&lt;shifra_magacina&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (shalje nivelaciju),<br /> <br /> koji se aktiviraju na Alt-E u pregledu int.naloga ili MP nivelacija.<br /> Znachi, treba napraviti po jedan od skiptova za svaku prodavnicu. Sadrzhaj je<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; csend &lt;putanja_opticom.exe&gt;?send.txt<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RUN &lt;putanja_opticom.exe&gt;?opticom.exe &lt;4 parametra&gt;<br /> <br /> ako se shalje, ili<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RUN &lt;putanja_opticom.exe&gt;?opticom.exe &lt;4 parametra&gt;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; creceive &lt;magacin&gt; &lt;file&gt;<br /> <br /> ako se radi prijem. Naravno, selekcija treba da ide po shiframa.<br /> <br /> Ovime se kreira fajl koji treba poslati kasi, ime je send.txt i MORA da se<br /> nalazi u folderu sa programom za komunikaciju. Prijem ide iz fajla<br /> receive.txt i on se uvek generishe u folderu u kojem je Opticom.exe, command<br /> line program koji radi komunikaciju sa kasom. Parametri su mu relativno<br /> jednostavni, navodi se broj COM porta, ID kase i onda parametri<br /> slanja/prijema. Evo kako to naj?eš?e i najjednostavnije izgleda:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opticom S 1 0 P&nbsp;&nbsp; - slanje i<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; opticom R 1 0 P&nbsp;&nbsp; - prijem.<br /> <br /> Parametri su detaljno objašnjeni u .doc fajlu, koji dolazi uz Optikom.exe, pa<br /> ce se to prilagodjavati prema potrebama. Okvirno, koriste se R, P, Z i S, ali<br /> pogledati malo to uputstvo svakako pri podeshavanju. Bitno je da se ne omashi<br /> COM port i ID kase, koji se podeshava na samoj kasi. To je sve ako je kasa u<br /> lokalu, vezana serijskim kablom na rachunar.