Program u mrezi usporava ili zaglavljuje

Treba pogledati i probati nekoliko osnovnih stvari:<br /> <br /> - U sistemskim opcijama staviti tast interval na neku vecu vrednost od 1: to<br /> je period u kome se proverava tabela semafora. Ako se stavi mnogo mala<br /> vrednost, gomila korisnika ce veoma cesto pristupati tabeli i tako zagusiti<br /> sistem. Kod vecih firmi slobodno stavite i na 15-30 sekundi. Jedino sto<br /> gubite je da ce se sporije prenositi poruke, ali to nije bitno.<br /> <br /> - Pogledajte u sistemskom logu da li ima gresaka i koje su. Corruption<br /> detected i Read error ukazuju na probleme sa mrezom ili serverom. Vidite da<br /> li se to dogadja samo na jednom ili na svim racunarima.<br /> <br /> - Test performansi ostavljen preko noci obicno pukne na neispravnoj radnoj<br /> stanici.<br /> <br /> - Proverite koji je driver za mreznu karticu stavljen na racunar i server.<br /> Ako je u pitanju neki generiscki driver, to moze da bude uzrok pada<br /> performansi.<br /> <br /> - Ako neka od stanica iz bilo kog razloga dobije neki run-time Error (na<br /> primer, &quot;Data width error&quot;), pri cemu postoji mogucnost ignorisanja greske<br /> (program nudi opciju Default), svi ostali useri ce biti blokirani dok ova<br /> radna stanica ne nastavi rad ili ne izadje iz programa.<br /> <br /> - Pre svega proveriti koji je tip zaglavljivanja: da li je racunar aktivan i<br /> samo je dos task zaglavljen ili mora da se ubija sa ctrl-alt-del.