Bar-kod uređaji za COM port

Use Serial Keys (pored je i dugme Settings za izbor COM porta i brzine komunikacije)

Apply all settings to logon desktop

Apply all settings to defaults for new users

u start.bat se upiše linija “com2kbd.com -i1” za COM1, ili “com2kbd.com -i2” za COM2, itd. (ne uspeva u svim slučajevima)

u autoexec.nt treba dodati com2kbd, i biće rezidentan prilikom pokretanja DOS-a (autor članka nije isprobao)