(APP Help) Podesavanje faksa

PODESAVANJE FAKSA

Ukoliko je obezbedjen eksterni program koji moze da salje faksove preko ugradjenog faks modema, program obezbedjuje vezu ka takvom programu. Ovde treba zadati naziv drajvera za stampu preko koga ide komunikacija.

FAX WIN DRAJVER - Pun naziv Win drajvera preko koga se salju faksovi. Treba navesti pun naziv, na primer “WinFax on LPT1:”.