(APP Help) Podesavanje modema

PODESAVANJE MODEMA

Ukoliko program koristi opcije za modemski prenos podataka, ovde je neophodno podesiti odgovarajuce parametre modemske veze.

TESTIRANJE MODEMA - Da li treba pre rada izvrsiti testiranje modema.

BRZINA - Brzina modema. Na primer, 14400. PORT - Port na kome je modem (COM1, COM2, COM3, COM4, …)

IRQ - IRQ koji koristi modem.

BASE IO - Bazna IO adresa

INIT STRING - string koji se prosledjuje modemu pre komunikacije.

DSZ SEND - Komanda kojom se salje datoteka.

DSZ RECEIVE - Komanda kojom se prima datoteka.

MEMORIJA - Memorija u KB potrebna za slanje ili prijem podataka.